Вентили игольчатые
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный проход DN, мм: от 6 до 50;
Условное давление PN, кгс/см2: от 16 до 250.
Количественные значения показателей надежности и назначенных показателей кранов:
· срок службы до списания 
· назначенный ресурс – 3000 циклов
Является усовершенствованным аналогом вентилей ВТ-5 и 15С54БК.
Основное назначение игольчатого вентиля АРМ.ВИ-5 - перекрытие потока рабочей среды или управление потоком путем изменения проходного сечения.
Широко применяются для жидких и газообразных сред на уравнительных и присоединительных линиях дифманометров в системах пробоподготовки газоанализаторов, для подачи пробы в кондуктомеры, на импульсных, дренажно-продувочных линиях установки теплотехнического оборудования системы КИПиА
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МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
	№
	ДЕТАЛЬ
	МАТЕРИАЛ 00
	МАТЕРИАЛ 01

	1
	КОРПУС
	09Г2С
	12Х18Н10Т

	2
	НИППЕЛЬ
	09Г2С
	12Х18Н10Т

	3
	ГАЙКА
	09Г2С
	12Х18Н10Т

	4
	ГАЙКА
	09Г2С
	12Х18Н10Т

	5
	ШПИНДЕЛЬ/ИГЛА
	95Х18*
	95Х18*

	6
	ВТУЛКА
	09Г2С
	12Х18Н10Т

	7
	УПЛОТНЕНИЕ**
	Ф4/ГРАФЛЕКС
	Ф4/ГРАФЛЕКС

	8
	РУЧКА
	09Г2С
	12Х18Н10Т

	9
	КРЕПЕЖ
	40Х
	40Х


* Твердость шпинделя 56-60 HRC
** В зависимости от температуры применяются уплотнения Ф4 или «Графлекс». Для высокотемпературных сред (до +400°С) применяется «Графлекс».
[image: ]Базовая комплектация вентиля игольчатого включает в себя:
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОЛ-ВО, ШТ

	1
	ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ
	1

	2
	ПАСПОРТ
	1


Габаритные размеры вентиля игольчатого АРМ.ВИ-5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ РР.
	ДО 25 МПА (250 КГС/СМ2)

	ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, ТР
	ДО 400ОС

	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД, DУ*
	15 ММ

	ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
	ШАР ПО КОНУСУ

	СРЕДНИЙ РЕСУРС
	3000 ЦИКЛОВ

	МАССА
	0,7 КГ
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